출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		천공기운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○ 직무내용 : 천공기, 항타․항발기, 시추기 등을 이용하여 지반 천공 및 파일링 작업을 수행하기 위해 가동 준비를 하고, 작업안전에 유의하여 운전하며, 유지보수 및 관리를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 천공기, 항타․항발기, 시추기 운전을 위한 작업준비를 할 수 있다. 2. 천공기, 항타․항발기, 시추기를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 천공기, 항타․항발기, 시추기 운전 후 유지보수 및 관리를 할 수 있다.
실기검정방법		작업형(락드릴, 시추기 또는 항타 및 항발기 중 선택)				시험시간		15～30분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
천공기운전 실무	1. 작업안전 사항 확인	1. 지반정리 사항 확인하기	1. 육안검사를 통해 작업이 불가능한 지반의 침하 여부와 수평여부를 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 장비의 이동에 장애가 없는 이동 경로를 확인할 수 있다.
		2. 작업 공간 확인하기	1. 현장 매설 도면을 통해 지하 매설물을 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 작업에 지장을 주는 인접 건물의 위치와 작업 공간 내 작업 장애물이 있는지 확인할 수 있다
		3. 장비 및 개인안전 확인하기	1. 산업안전보건법령에서 규정한 개인 안전보호구 착용 사항과 수신호방법을 확인할 수 있다. 2. 제작사의 사용설명서에 따라 장비 안전도를 확인할 수 있다. 3. 현장 내 소음방지시설 및 분진시설 설치여부를 통해 소음 및 분진 방지 여부를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 작업 전 장비 점검	1. 장비 육안 점검하기	1. 육안검사를 통해 전기동력 공급 또는 차단여부를 점검할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 하부 주행체 체결 요소의 이완 및 누유, 상부 작업체 및 작업 장치 체결요소의 이완 및 누유, 파워팩을 점검할 수 있다. 3. 각도기를 사용하여 리더 수직도를 점검할 수 있다.
		2. 워밍업 및 계기 확인하기	1. 장비 작업지침서에 따라 오일류의 적정 수준, 오염도, 냉각수의 적정 수준, 부동액 비중을 점검할 수 있다. 2. 장비 작업지침서에 따라 장비 이상 상태를 나타내는 이상음 및 냄새를 확인할 수 있다. 3. 장비 작업지침서에 따라 계기를 판독하여 전기배선 및 유․공압 라인의 정상상태 또는 이상상태를 판단할 수 있다.
	3. 락드릴 작업	1. 천공 패턴 확인하기	1. 현장 관계자와 작업 회의를 통하여 작업조건을 확인할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 천공 위치를 파악할 수 있다. 3. 발파공법에 따라 정해진 천공 패턴을 확인할 수 있다. 4. 암반의 자유면, 형상을 파악하여 천공 패턴을 정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 천공 위치 확인하기	1. 락드릴을 평탄한 지반에 주기하고 장비사용설명서에 따라 천공 패턴에 맞는 천공 자재를 장착할 수 있다. 2. 붐 조작레버를 조종하여 가이드를 지면에 최대한 근접 후 수평을 유지하여 고정할 수 있다. 3. 드리프터 생크 커버를 분리하고 생크를 삽입 후 슬리브, 로드 비트를 연결할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 가이드를 고정 장치에 수평 고정하고 천공 위치에 이동할 수 있다. 5. 장비사용설명서에 따라 천공 비트를 천공 위치에 고정시킬 수 있다.
		3. 천공 실행하기	1. 장비사용설명서에 따라 공기 압축기, 집진기, 유압 펌프 스위치를 순서대로 작동시킬 수 있다. 2. 천공 중 재밍(Jamming) 발생에 따른 비트의 손상을 방지하기 위하여 재밍 방지장치를 작동시킬 수 있다. 3. 암반의 성질에 맞춰 천공 위치에 가이드를 고정 후 비트(Bit)를 회전시켜 드리프터의피드(Feed)에 타격을 가동하여 천공할 수 있다. 4. 천공 조건 변경 시 가이드 각도 확인 후, 에어 토출밸브를 열어 압력을 조절하여 천공할 수 있다. 5. 천공 깊이에 따라 로드 연결장치로 로드를 연결·분리 회수할 수 있다. 6. 천공 완료 시 타격을 정지시키고 피드를 후진시키면서, 에어토출과 회전을 정지시킬 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	4. 시추작업	1. 타격식 시추기 설치하기	1. 작업시방서에 따라 작업현장의 지상·지하 구조물에 대한 위험요소를 파악할 수 있다. 2. 작업시방서에 따라 선정된 시추장비를 설치할 지반상태를 수평으로 만들어 안전하게 설치할 수 있다. 3. 작업시방서에 따라 장비설치 주변에 침전조, 오염방지시설을 설치할 수 있다. 4. 작업시방서에 따라 주변 환경을 고려하여 방진·방음시설을 설치할 수 있다.
		2. 타격식 표토처리 작업하기	1. 작업시방서에 따라 기반암이 확인될 때까지 토사·전석층을 굴착할 수 있다. 2. 작업시방서에 따라 표토처리를 위하여 규격에 맞는 케이싱 설치작업을 할 수 있다. 3. 작업시방서에 따라 오염수 유입 방지를 위하여 인케이싱 설치작업을 할 수 있다. 4. 작업시방서에 따라 오염수 유입 방지와 케이싱 고정을 위하여 그라우팅 작업을 할 수 있다.
		3. 아웃케이싱 설치작업하기	1. 작업시방서에 따라 토사·전석층의 붕괴방지를 위하여 아웃케이싱 설치작업을 할 수 있다. 2. 작업시방서에 따라 기반암까지 케이싱을 용접하여 삽입할 수 있다. 3. 작업시방서에 따라 기반암에서 상부까지 그라우팅 작업할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 암반 시추작업하기	1. 시추작업을 위한 공구선정을 위하여 시추공의 암반 종류를 파악할 수 있다. 2. 시추공의 암반 종류에 따라 시추공법을 선정할 수 있다. 3. 시추공의 암반 종류에 따라 적정한 공기압축기를 선정하여 설치할 수 있다. 4. 작업시방서에 따라 정해진 지점까지 시추작업을 할 수 있다.
	5. 항타항발기 작업	1. 천공 위치 확인하기	1. 현장 관계자와 작업 회의를 통하여 작업조건을 확인할 수 있다. 2. 설계도면을 통하여 천공위치를 확인하고, 천공의 수직 깊이를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 장비를 이동하여 리더를 천공위치에 맞출 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 백 스테이(Back Stay)를 작동하여 리더의 수직 각도를 설정하여 움직이지 않도록 하고 아우트리거를 고정시킬 수 있다.
		2. 천공 실행하기	1. 장비사용설명서에 따라 작업 순서를 파악하여 오거헤드를 회전할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 천공 위치에 로드를 고정 후 오거헤드를 회전시켜 천공할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 작업 중 와이어로프가 와이어 드럼에 정렬되었는지 수시로 확인할 수 있다. 4. 지장물 발견과 지반 변화 시 천공 작업을 중단할 수 있다. 5. 작업 중단, 종료 시 장비사용설명서에 따라 천공을 정지시키고 비트를 지면에 고정시킬 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 파일 삽입하기	1. 장비사용설명서에 따라 장비 선회방법을 파악하여 파일이 놓여 있는 방향으로 장비를 회전시킬 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 파일 와이어 드럼 브레이크를 풀고 파일 와이어로프를 당길 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 파일 와이어 드럼 브레이크를 잠그고 파일 삽입 위치로 장비를 회전할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 파일 와이어로프 드럼 브레이크를 풀고 천공된 곳에 파일을 삽입할 수 있다.
		4. 파일 항타하기	1. 장비 전도 방지를 위하여 안전판을 설치하고 아우트리거를 고정시킬 수 있다. 2. 장비설명서에 따라 리더 회전방법을 파악하여 리더를 회전시킬 수 있다. 3. 장비설명서에 따라 해머 와이어로프 드럼을 풀고 해머를 파일 위치에 맞출 수 있다. 4. 장비설명서에 따라 해머를 원위치로 복귀시킬 수 있다. 5. 장비설명서에 따라 해머 와이어로프 드럼 브레이크를 풀고 해머로 파일을 항타할 수 있다.
		5. 인발하기	1. 인발 작업에 따른 장비의 전복 방지 대책을 수립할 수 있다 2. 장비 전도 방지를 위하여 안전판을 설치하고 아우트리거를 고정시킬 수 있다. 3. 장비설명서에 따라 장비 선회방법을 파악하여 삽입된 파일 방향으로 장비를 회전할 수 있다. 4. 장비설명서에 따라 인발 물체와 와이어로프를 단단히 고정시킨 후 파일 와이어로프 드럼 브레이크를 풀어 삽입된 파일을 인발할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	6. 안전관리	1. 작업 전 안전 확보하기	1. 안전한 작업을 위해 산업안전보건법에 규정된 안전규정에 관한 사항을 파악하고 준수할 수 있다. 2. 사고를 예방하기 위해 사전에 작업현장의 위험요인을 파악하고 안전한 작업방법을 구상할 수 있다. 3. 사고를 예방하기 위해 현장안전관리자의 안전교육을 받을 수 있다. 4. 작업장에 투입되기 전 작업자의 건강상태와 자격요건을 확인받을 수 있다. 5. 안전사고에 대비하여 작업 전 보호 장구를 확보하고 착용할 수 있다. 6. 안전 확보를 위해 작업관계자 간 통신 방법과 통신 수단, 수신호를 파악할 수 있다. 7. 장비 투입 시 신호수를 배치하여 설치 장소를 확보하고, 안전거리를 확인할 수 있다. 8. 화재발생에 대비하여 즉시 사용할 수 있도록 소화 장비의 상태와 위치를 확인하고 사용방법을 파악할 수 있다. 9. 작업 전 시운전을 통하여 장비의 상태를 확인하고 조치할 수 있다.
		2. 작업 중 안전 확보하기	1. 장비사용설명서에 따라 장비의 작동과 운전에 대한 안전사항을 파악하고 준수할 수 있다. 2. 산업안전보건법과 현장안전관리수칙을 참조하여 안전기호에 대한 사항을 파악하고 준수할 수 있다. 3. 작업 시 안전거리를 확보하고 안전표시판을 설치하여 타 작업자와 통행인의 접근을 막을 수 있다. 4. 안전 확보를 위해 작업 반경 내의 장애 요소를 파악하고, 신호수의 유도에 따라 작업을 수행할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			5. 안전 확보를 위해 작업 중 작업 반경 내의 작업자와 타 장비, 이동차량의 위치를 확인할 수 있다. 6. 작업 중, 각종 계기점검과 이상 음, 냄새를 통하여 장비의 이상 유무를 확인할 수 있다. 7. 안전 확보를 위해 냉각수와 엔진오일, 기어오일, 유압유의 누수·누출 여부를 확인할 수 있다. 8. 작업 중 누전으로 인한 감전 사고를 예방할 수 있다. 9. 장비의 비정상적인 동작 시, 이상 유무를 확인하기 위해 장비의 작동을 정지시킬 수 있다.
		3. 작업 후 안전 관리하기	1. 작업 후 안전한 주기를 위해 작업장 내의 위험요소를 파악하고 대처할 수 있다. 2. 장비의 전복 방지를 위해 안전한 장소에 이동 주기할 수 있다. 3. 천공 작업 후 장비의 수평·수직 상태를 확인할 수 있다. 4. 작업 후 점검 체크리스트에 따라 각종 장치에 대한 점검을 실시하고 이상 발견 시 전문 업체에 수리를 의뢰할 수 있다. 5. 작업 도중에 부착된 오염물질을 제거할 수 있다.
		4. 환경 보존하기	1. 환경보존을 위해 현장관리자의 지시를 준수할 수 있다. 2. 환경보존을 위해 각 부의 누수·누유를 방지할 수 있다. 3. 소음과 비산먼지의 저감을 위해 관련법규의 규제기준치를 준수할 수 있다. 4. 매연 배출 저감을 위해 관련법규의 규제기준치를 준수할 수 있다. 5. 환경보존을 위해 장비의 폐유를 폐유수집소에 저장할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 긴급 상황 조치하기	1. 유압 호스와 에어호스의 파열로 인한 작동 불능 시 엔진을 정지하고 유압, 에어 탱크의 잔압을 제거한 후 유압 호스, 에어호스를 교체할 수 있다. 2. 천공 작업 중 와이어로프 파손 시 작업을 중지하고 안전조치 후 와이어로프를 교체할 수 있다. 3. 과열과 전기장치의 이상으로 인한 화재 발생 시 엔진을 정지시킨 후 비치된 소화기로 진화할 수 있다. 4. 냉각수 부족과 팬벨트 파손으로 인한 엔진 과열 시 엔진을 정지시킬 수 있다. 5. 주변 장애물의 파손이 발생했을 경우 현장안전 관리자에게 신속히 통보할 수 있다. 6. 안전사고 발생 시 현장상황 대처요령을 숙지하여 대처할 수 있다.
		6. 시추장비 설치 시 안전 확보하기	1. 시추장비 설치를 위한 작업장을 확보하고 안전펜스, 안전띠와 안전표지판을 설치할 수 있다. 2. 작업시방서에 따라 소음, 진동의 노출을 기준 범위내로 유지할 수 있다. 3. 현장에서 발생하는 폐기물을 분리·관리하고 반출을 위한 위험물 저장소를 확보할 수 있다. 4. 시추장비의 전도 재해를 예방하기 위하여 지반의 상태를 점검하고 시추장비의 수직· 수평도를 점검할 수 있다. 5. 건설기계관리법에 따라 시추장비의 작업안전도를 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		7. 작업 안전관리하기	1. 시추작업 작업 반경 내에 외부인 출입을 통제할 수 있다. 2. 작업시방서에 따라 작업방법, 작업순서를 준수하여 안전성을 확보할 수 있다. 3. 시추작업 중 이상소음, 냄새 상태를 확인하여 위험요인을 파악, 조치할 수 있다. 4. 인화물질, 유해물질, 누출을 예방하고 화재발생을 사전에 대처할 수 있다. 5. 긴급사고 발생 시 비상사태 대처, 응급조치를 할 수 있다.
		8. 폐기물·오염수 관리하기	1. 작업시방서에 따라서 폐기물·오염수 관리를 위한 침전조를 설치할 수 있다. 2. 작업시방서에 따라 침전조에 저장된 침전물을 관리할 수 있다. 3. 작업시방서에 따라 침전조에 저장된 오염수를 관리할 수 있다. 4. 폐기물 관리법에 따라서 저장된 폐기물을 안전하게 처리할 수 있다.