출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		불도저운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○직무내용 : 토사 및 암반을 절취하고 정지 및 이동하여 토공 작업을 수행하는 직무 ○수행준거 : 1. 불도저 운전을 위한 장비점검을 할 수 있다. 2. 불도저를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 불도저를 운전하여 주행할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		15분 ∼ 20분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
불도저 운전작업	1. 장비기능	1. 작동레버 구조기능 확인하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 작동레버의 위치와 형식을 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 작동레버의 구조와 기능을 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 작동레버의 특성을 확인할 수 있다.
		2. 엔진 시동하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 축전지의 배선 접속과 충전상태를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 엔진의 기동장치를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 엔진의 연료라인을 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 엔진의 예열장치를 확인할 수 있다. 5. 장비사용설명서를 활용하여 엔진의 안전장치를 확인할 수 있다.
		3. 장비 전·후진하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 동력전달장치의 기능을 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 작업장치의 작동상태를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서의 작업안전 절차에 따라 안전운행을 할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 작업수행능력을 확인할 수 있다.
		4. 방향 전환하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 조향장치의 작동상태를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 제동장치의 작동상태를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 환향장치의 작동상태를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 경사지에서 방향전환 운전을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 작업장치 작동하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 블레이드 상·하 틸트·앵글 작업을 할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 리퍼 작동을 할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 제어장치의 작동상태를 확인할 수 있다.
	2. 안전관리	1. 작업 시 안전 준수하기	1. 현장안전관리수칙 및 작업시방서에 따라 안전한 작업 방법을 구상할 수 있다.
	3. 운전 전 점검	1. 시동 전 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 엔진 냉각수의 적정량 및 상태를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 오일 적정량, 점도 및 오염도를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 벨트 장력 상태를 점검할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 기동장치를 점검할 수 있다.
		2. 등화장치 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 등화장치의 구조와 기능을 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 등화장치 스위치의 구조와 기능을 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 전자식 감지 장치 및 퓨즈의 이상 유무를 확인할 수 있다. 4. 정비지침서에 따라 등화장치를 점검할 수 있다.
		3. 게이지 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 게이지 종류 및 위치를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 엔진 오일량을 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 변속기 오일량을 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 작동유량을 확인할 수 있다. 5. 장비사용설명서에 따라 전자식 감지장치 진단시험을 확인할 수 있다.
		4. 하부 구동체 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 트랙의 장력·이완 상태 이상 유무를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 오일의 누유를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 트랙슈 및 마스터 볼트 이완 여부를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 트랙장력 조정장치에 그리스를 주유할 수 있다. 5. 장비사용설명서에 따라 하부 구동체의 균열을 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	4. 작업하기	1. 토사 작업하기	1. 작업지시서의 절차에 따라 토사 성토 작업을 할 수 있다. 2. 작업지시서의 절차에 따라 토사 절취 작업을 할 수 있다. 3. 작업지시서의 절차에 따라 경사지에서 토사 작업을 할 수 있다. 4. 작업지시서의 절차에 따라 토사로 매립 작업을 할 수 있다. 5. 작업지시서의 절차에 따라 토사로 제방 작업을 할 수 있다.
		2. 암석 작업하기	1. 작업지시서의 절차에 따라 암석 절취 작업을 할 수 있다. 2. 작업지시서의 절차에 따라 암석 파쇄 작업을 할 수 있다. 3. 작업지시서의 절차에 따라 암석을 결선에 따라 작업을 할 수 있다. 4. 작업지시서의 절차에 따라 암석을 늪지에 매립 작업을 할 수 있다.
		3. 집토 작업하기	1. 작업지시서의 절차에 따라 토사를 집토 작업할 수 있다. 2. 작업지시서의 절차에 따라 모래를 집토 작업할 수 있다. 3. 작업지시서의 절차에 따라 골재를 집석 작업할 수 있다. 4. 작업지시서의 절차에 따라 암석을 집석 작업할 수 있다.
		4. 이송 작업하기	1. 작업지시서의 절차에 따라 삽 맞대기 작업을 하여 토사를 이송할 수 있다. 2. 작업지시서의 절차에 따라 토사를 골 작업으로 이송할 수 있다. 3. 작업지시서의 절차에 따라 이송거리를 분배하여 작업시간을 단축할 수 있다. 4. 작업지시서의 절차에 따라 정확한 위치를 선정하여 이송 작업할 수 있다. 5. 작업지시서의 절차에 따라 되메우기 작업을 할 수 있다. 6. 작업지시서의 절차에 따라 정지작업을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	5. 운전 중 점검	1. 작업장치 이완여부 확인하기	1. 장비사용설명서를 참조하여 블레이드의 상승·하강 동작 시 이완 여부를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 참조하여 블레이드의 앵글·틸트 동작 시 이완 여부를 확인할 수 있다.
		2. 경고등 정상 작동하기	1. 장비사용설명서를 참조하여 냉각수 온도 경고등의 정상 작동여부를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 참조하여 엔진오일압력 경고등의 정상 작동여부를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 참조하여 변속기오일온도 경고등의 정상 작동여부를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 참조하여 축전지 충전, 연료량, 에어클리너 엘리먼트, 수분분리기 경고등의 정상 작동여부를 확인할 수 있다.
		3. 계기판 상태 확인하기	1. 장비사용설명서를 참조하여 냉각수온도 계기의 정상 상태 여부를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 참조하여 연료 계기의 정상 상태 여부를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 참조하여 아워메터의 정상 상태 여부를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 참조하여 전류계의 정상 상태여부를 확인할 수 있다. 5. 장비사용설명서를 참조하여 엔진 회전계의 정상 상태여부를 확인할 수 있다.
		4. 후각 및 시각으로 확인하기	1. 장비사용설명서를 참조하여 배기가스의 정상여부를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 참조하여 오일, 냉각수 누수여부를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 참조하여 오일, 배선 등의 이상연소여부를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 참조하여 연료 누유 여부를 확인할 수 있다.
		5. 청각으로 확인하기	1. 장비사용설명서를 참조하여 엔진의 정상작동 여부를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 참조하여 팬벨트 장력이완으로 발생되는 소음을 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 참조하여 하부 주행장치의 소음을 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 참조하여 동력전달장치의 소음을 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	6. 작업 후 점검	1. 하부 주행체 점검하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 하부 프레임을 점검할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 세그먼트, 아이들러, 텐션스프링 상태를 점검할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 상·하부롤러의 상태를 점검할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 트랙 장력을 점검 후 유격을 조정할 수 있다. 5. 장비사용설명서를 활용하여 트랙슈의 마모와 볼트이완 여부를 확인할 수 있다. 6. 장비사용설명서를 활용하여 보기핀의 정상작동 여부를 확인할 수 있다.
		2. 누유․누수 점검하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 엔진의 누유․누수 상태를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 동력전달장치 누유 상태를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 유압장치 누유 상태를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 트랙장치 누유 상태를 확인할 수 있다.
		3. 작업장치 점검하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 작업장치의 블레이드를 점검할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 유압장치를 점검할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 전기장치를 점검할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 연결장치를 점검할 수 있다.
	7. 사후관리	1. 오일 교환하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 가동시간을 확인하고 오일을 교환할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 엔진오일을 점검하고 교환할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 변속기, 기어오일을 점검하여 교환할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 유압오일을 점검하고 교환할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 필터 교환하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 엔진윤활장치 상태를 점검하고 엔진오일필터를 교환할 수 다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 흡기장치 상태를 점검하고 에어클리너 엘리먼트를 교환할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 동력전달장치 상태를 점검하고 오일필터를 교환할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 유압장치 상태를 점검하고 유압오일필터를 교환할 수 있다.
		3. 소모부품 교환하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 소모부품 상태를 점검하고 교환할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 충격흡수 고무패드를 점검하고 교환할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 장비의 블레이드 장삽날 또는 귀삽날 마모 상태를 점검하고 교환할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 리퍼팁·샹크 보호대를 점검하고 교환할 수 있다.
		4. 조정 작업하기	1. 장비사용설명서를 활용하여 엔진출력 상태를 점검하고 조정할 수 있다. 2. 장비사용설명서를 활용하여 제어장치 작동상태를 점검하고 조정할 수 있다. 3. 장비사용설명서를 활용하여 트랙 및 벨트장력의 이완 상태를 점검하고 조정할 수 있다. 4. 장비사용설명서를 활용하여 작업장치의 이완 상태를 점검하고 조정할 수 있다.