출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		기중기운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○ 직무내용 : 기중기 조종은 건설현장의 토목, 건축, 플랜트 공사를 위하여 기중기의 이동□조립, 작업지시 확인, 작업 전 안전교육, 작업 전 장비점검, 신호 체계 확인으로 사전 준비하여 인양작업 및 작업장치 작업을 수행한 후, 작업 후 장비점검, 작업 후 안전조치, 장비 해체□철수, 작업일보 작성 등 기중기 조종에 필요한 전 과정을 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 기중기 조종을 위한 장비점검을 할 수 있다. 2. 기중기를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 기중기를 조종하여 주행할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		20분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
기중기운전작업 및 도로주행	1. 장비 이동·조립	1. 장비 이동하기	1. 도로교통법령 준수 여부를 확인할 수 있다. 2. 도로법령에 따라 운송 제한 범위를 확인할 수 있다. 3. 기중기 제원에 적합한 운송 장비를 선정할 수 있다. 4. 작업지침서에 따라 결속부위, 결속방법을 확인할 수 있다. 5. 작업지침서에 따라 결속부의 적절한 달기기구 사용 여부를 확인할 수 있다.
		2. 운송장비 상하차하기	1. 육안검사를 통해 상하차에 적당한 지반상태인지를 확인할 수 있다.
		3. 장비 조립하기	1. 작업지침서에 따라 조립 절차를 확인할 수 있다.
	2. 작업지시 확인	1. 장비특성 확인하기	1. 작업계획서에 따라 허용 인양 능력 범위의 작업 여부를 확인할 수 있다.
		2. 작업순서 확인하기	1. 작업계획서에 의한 작업순서별 유의사항을 확인할 수 있다.
		3. 작업조건 확인하기	1. 작업계획서에 따라 목적물 형태에 따른 인양방법, 결속방법, 소요 달기기구를 확인할 수 있다.
		4. 관련 작업자 확인하기	1. 작업계획서에 의한 관련 작업자를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 작업 전 안전	1. 개인 안전장구 착용하기	1. 작업안전수칙에 따라 개인안전장구를 착용할 수 있다.
		2. 작업현장 안전사항 확인하기	1. 작업안전수칙에 따라 작업구역 주변의 장애물 유무를 확인하고 최소 여유거리를 확보할 수 있다.
	4. 작업 전 장비점검	1. 장비 작동상태 점검하기	1. 육안검사를 통해 모든 계기류 작동 상태를 점검할 수 있다.
		2. 줄걸이 용구 확인하기	1. 육안검사를 통해 줄걸이 와이어로프 상태를 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 줄걸이벨트 상태를 확인할 수 있다.
		3. 작업관련장치 확인하기	1. 작업지침서에 따라 윈치, 와이어로프, 시브(Sheave), 훅의 상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 선회 브레이크, 호이스트 브레이크, 클러치의 작동 상태를 확인할 수 있다.
		4. 장비 안전장치 확인하기	1. 작업지침서에 따라 과부하 경보장치의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 제한 경보장치, 자동정지 기능의 작동상태를 확인할 수 있다.
	5. 신호체계 확인	1. 수신호 확인하기	1. 크레인작업 표준신호지침에 따라 기중기 작업 시 적용하는 깃발신호를 확인할 수 있다.
		2. 무선통신 확인하기	1. 크레인작업 표준신호지침에 따라 신호수의 무선 음성신호를 상호 확인할 수 있다.
		3. 신호수 안전 확인하기	1. 작업안전수칙에 따라 지정 신호수, 신호수의 신호 위치를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	6. 인양작업	1. 지반 안전 확보하기	1. 육안검사를 통해 받침판의 설치 및 상태를 확인할 수 있다.
		2. 작업장 주변 안전 확보하기	1. 육안검사를 통해 주변 장애물과의 최소 안전거리를 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 안전 펜스 설치상태를 확인할 수 있다.
		3. 목적물 확인하기	1. 작업계획서에 따른 인양 목적물임을 확인할 수 있다.
		4. 이동 위치 확인하기	1. 육안으로 주변 지장물과의 안전거리를 확인할 수 있다.
		5. 줄걸이 확인하기	1. 작업계획서에 따라 줄걸이 방법의 안전성 여부를 확인할 수 있다. 2. 작업계획서에 따라 달기기구의 정격하중 적정성 여부를 확인할 수 있다.
		6. 신호수□작업자 확인하기	1. 육안으로 신호수가 시계 안에 위치하는지를 확인할 수 있다. 2. 육안으로 줄걸이 작업자가 안전 지역에 있는지를 확인할 수 있다.
		7. 인양하기	1. 작업지침서를 통해 아웃트리거 확장 상태, 받침판 상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서를 통해 무한궤도의 받침판 상태를 확인할 수 있다. 3. 작업지침서에 따라 인양 후 지면에서 약 30 cm 이내에서 시간 간격을 두어, 충격하중과 측면하중을 최소화할 수 있다.
		8. 인하 위치로 이동하기	1. 주행 시 화물이 지상으로부터 약 30cm 이하 상태를 유지하면서 최저속도로 주행할 수 있다. 2. 작업계획서에 의해 반드시 선임된 신호수의 신호에 따라 이동할 수 있다.
		9. 인하 위치에 놓기	1. 작업계획서에 따라 화물을 내려놓을 장소 및 위치를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	7. 작업장치 작업	1. 드래그라인(Dragline) 작업하기	1. 작업지침서에 따라 훅을 제거하고 버킷을 장착하여 작동 상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 버킷을 목적지점에 자유낙하 시킨 후, 버킷 윈치를 풀면서 알맞은 원치 레버를 당겨 적화물이 적재되는지 확인할 수 있다.
		2. 마그넷(Magnet) 작업하기	1. 작업지침서에 따라 훅에 마그넷을 장착하고 체결 상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 마그넷 컨트롤 스위치의 작동 상태를 확인할 수 있다.
		3. 버킷(Bucket) 작업하기	1. 작업지침서에 따라 버킷의 구조 및 작동 상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 훅을 제거하고 버킷을 장착하고 체결 상태를 확인할 수 있다.
		4. 클램셸(Clamshell) 작업하기	1. 작업지침서에 따라 클램셸의 중량과 적화물의 합이 정격용량을 초과하지 않았는지 확인할 수 있다. 2. 육안검사를 통해 훅을 제거하고 클램셸을 장착하여 작동 상태를 확인할 수 있다. 3. 작업계획서에 따라 클램셸을 벌리면서 자유 낙하시키고, 버킷을 오므려 적화물을 담는지 확인할 수 있다.
		5. 파일 링(Piling) 작업하기(30분)	1. 작업지침서에 따라 리더, 해머, 오거와 적화물의 합이 정격용량을 초과하지 않았는지 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 훅 또는 붐 끝에 리더, 해머, 오거를 체결하고 작동 상태를 확인할 수 있다.
		6. 해머(Hammer) 작업하기	1. 작업지침서에 따라 훅을 제거하고 해머를 장착하여 체결 상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 선회 및 자연 낙하에 의한 해머링 상태를 확인할 수 있다.
	8. 작업 후 장비점검	1. 각 계통의 작동 이상 유무 확인하기	1. 무부하 운전을 통해 엔진, 유압, 동력 전달 계통의 이상 유무를 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 각 레버 및 스위치가 정해진 위치에 놓여있는지 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	9. 작업 후 안전조치	1. 장비 안전 확인하기	1. 작업지침서에 따라 텔레스코픽 붐 끝에 추가 장착한 보조 붐을 적재 상태로 변경하고, 안전하게 고정되었는지 확인할 수 있다. 2. 작업지침서에 따라 텔레스코픽 붐을 단축하고, 붐 각도를 제작사 지침대로 이행하는지 확인할 수 있다. 3. 작업지침서에 따라 붐을 안전한 위치까지 선회한 후, 선회 브레이크를 작동하였는지 확인할 수 있다. 4. 작업지침서에 따라 모든 컨트롤 레버가 중립 위치로 되었는지 확인할 수 있다.
	10. 장비 해체□철수	1. 장비 해체하기	1. 작업지침서에 따라 해체 절차를 확인할 수 있다.
			2. 운송장비 상하차하기