출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		굴삭기운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○ 직무내용 : 굴삭기운전은 건설 현장의 토목 공사를 위하여 장비를 조종하여 터파기, 깎기, 상차, 쌓기, 메우기 등의 작업을 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 굴삭기 운전을 위한 장비점검을 할 수 있다. 2. 굴삭기를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 굴삭기를 운전하여 주행할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		15분정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
굴삭기운전작업 및 도로주행	1. 작업상황 파악	1. 작업관계자간 의사소통 방법 수립하기	1. 정기적인 회의 참석을 통하여 현장작업관계자로부터 작업지시사항을 파악할 수 있다. 2. 작업효율성과 안전 확보를 위하여 작업지시사항에 따라한 작업관계자간 현장 통신방법과 통신수단을 파악할 수 있다. 3. 작업효율성과 안전 확보를 위하여 현장신호수의 위치와 수신호를 파악할 수 있다. 4 작업효율성과 안전 확보를 위하여 현장작업관계자간 임의의 통신 신호를 약속할 수 있다.
	2. 운전 전 점검	1. 각 부 오일 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 엔진오일 게이지로 유량과 점도를 확인 할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 유압오일 게이지로 유량과 누유 여부를 육안으로 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 기어오일 게이지로 유량과 점도를 확인 할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 그리스의 주입 상태를 육안으로 확인할 수 있다.
	3. 장비 시운전	1. 엔진 시동 전·후 계기판 점검하기	1. 엔진 시동 전·후 계기판 경고등의 점등 여부와 경고음을 확인 할 수 있다. 2. 계기판 표시와 육안을 통해 연료량, 배터리, 엔진오일, 유압유의 이상 유무를 확인할 수 있다. 3. 계기판 경고등 점등 시 장비사용설명서에 따라 자가 수리 여부를 파악할 수 있다. 4. 계기판 경고등 점등 시 장비사용설명서에 따라 자가 수리(정비) 여부를 파악할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2.. 각부 작동하기	1. 원활한 장비 작동을 위해서 버킷 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 2. 원활한 장비 작동을 위해서 암 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 3. 원활한 장비 작동을 위해서 붐 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 4. 원활한 장비 작동을 위해서 스윙 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 5. 원활한 장비 주행을 위해서 주행 동작으로 유압유를 예열할 수 있다.
		3. 주변여건 확인하기	1. 타이어식 굴삭기인 경우 이동을 위한 주변 교통 여건을 파악할 수 있다. 2. 안전사고 예방을 위해서 작업 반경 내에 보행자와 작업자의 동선을 파악할 수 있다. 3. 시설물 파손을 예방하기 위하여 주변 장애물을 확인할 수 있다.
	4. 주행	1. 주행성능 장치 확인하기	1. 전·후 좌우 시야 확보를 위하여 유리면의 청결을 유지할 수 있다. 2. 전·후 좌우 시야 확보를 위하여 각종 미러의 각도를 조정하고 후방 카메라의 작동 여부를 확인할 수 있다. 3. 주행의 안전성을 확보하기 위하여 각종 점등장치의 작동 여부를 확인할 수 있다. 4. 주행의 안전성을 확보하기 위하여 제어장치의 작동 여부를 확인할 수 있다.
		2. 작업현장 내 주행하기	1. 작업현장 내의 굴삭기 이동 시 전복 방지를 위하여 지반의 특성, 변형, 침하 여부를 확인할 수 있다. 2. 타 장비와의 접촉사고를 예방하기 위하여 주의를 환기시킬 수 있다. 3. 작업현장 내의 안전사고를 예방하기 위하여 보행자, 작업자, 동물 등을 확인할 수 있다. 4. 작업현장 내의 안전사고를 예방하기 위하여 낙하물의 발생 여부를 예측할 수 있다.
	5. 터파기	1. 주변 상황 파악하기	1. 안전사고 예방을 위하여 작업 수행 전 안전교육 받을 수 있다. 2. 안전하고 원활한 터파기를 위하여 작업 전 불필요한 장애물을 제거할 수 있다. 3. 안전하고 원활한 터파기를 위하여 작업현장의 지형·지반의 특성을 파악할 수 있다. 4. 안전하고 원활한 터파기를 위하여 지상장애물과 지하매설물을 파악할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 작업 내용 숙지하기	1. 작업지시사항에 따라 안전한 작업 방법을 숙지할 수 있다. 2. 작업지시사항에 따라 터파기 작업 방법을 숙지할 수 있다. 3. 작업지시사항에 따라 터파기 작업 기간을 숙지할 수 있다. 4. 작업지시사항에 따라 터파기 위치, 폭, 길이, 깊이, 경사도를 파악할 수 있다.
		3. 시험 터파기	1. 본 공사를 수행하기 전에 작업관리자의 지시의 따라 시험 굴착을 할 수 있다. 2. 본 공사를 수행하기 전에 지하매설물을 확인하기 위하여 특정 위치를 굴착할 수 있다. 3. 본 공사를 수행하기 전에 지질 확인을 위하여 특정 위치를 굴착할 수 있다. 4. 본 공사를 수행하기 전에 지반 침하를 확인하기 위하여 굴착 할 수 있다.
	6. 깎기	1. 상차 작업하기	1. 상차 시 작업 반경 내의 안전사고 발생을 고려하여 신호수를 배치할 수 있다. 2. 상차 작업을 위한 운반차량의 진·출입로를 확보할 수 있다. 3. 상차 작업 준비를 위한 상차내용물(흙, 모래, 돌, 폐기물)을 모을 수 있다. 4. 상차 시 운반차량의 크기, 위치를 고려하여 상차 작업을 수행할 수 있다. 5. 상차 시 버킷의 내용물이 낙하하지 않도록 작업을 수행할 수 있다. 6. 상차 작업 시 운반물의 낙하 방지를 위해서 고르기 작업을 수행할 수 있다.
	7. 쌓기	1. 쌓기 작업 준비하기	1. 안전하고 원활한 쌓기 작업을 위하여 돌, 토사의 놓을 위치를 파악할 수 있다. 2. 돌, 토사 쌓기 작업이 용이하도록 주변의 장애물을 정리할 수 있다. 3. 보행자의 통행에 방해가 되지 않도록 통행로를 확보할 수 있다. 4. 돌, 토사의 쌓기 작업을 위하여 현장 내 작업로를 확보할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 야적 작업하기	1. 작업지시서에 따라 야적장 부지와 야적물의 규모를 파악할 수 있다. 2. 안전한 작업 수행을 위하여 주변 지상 장애물을 파악할 수 있다. 3. 신호수의 유도에 따라 야적 작업을 수행할 수 있다. 4. 돌, 토사의 흘러내림을 방지하기 위하여 사면의 정리·다짐 작업을 수행할 수 있다. 5. 돌, 토사의 흘러내림을 방지를 위하여 고르기 작업을 수행할 수 있다. 6. 돌, 토사의 유출을 방지하기 위하여 배수로를 확보할 수 있다. 7. 안전사고 예방을 위하여 안전 펜스를 설치할 수 있다.
	8. 메우기	1. 메우기 작업하기	1. 작업지시사항에 따라 메우기 작업 내용을 파악할 수 있다.
	9. 선택장치 작업	1. 선택장치 연결하기	1. 현장 작업 여건에 맞는 장치를 선택할 수 있다. 2. 버킷을 분리하기 위하여 안전핀을 제거한 후 퀵 커플러 작동 스위치를 OFF(해제) 시킬 수 있다. 3. 선택장치를 부착하기 위하여 쿽 커플러 작동 스위치를 ON(결속) 시킬 수 있다. 4. 결속된 선택장치의 이탈을 방지하기 위하여 안전핀을 결속 시킬 수 있다. 5. 결속된 선택장치가 정상적으로 작동하는지 확인하기 위하여 시운전을 할 수 있다.
	10. 안전ㆍ환경관리	1. 안전교육 받기	1. 안전을 확보하기 위하여 현장안전관리자가 실시하는 안전교육을 받을 수 있다. 2. 안전사고를 예방하기 위하여 산업안전보건에 관한 규칙을 준수할 수 있다. 3. 안전사고에 대비하여 안전모, 안전띠, 안전화를 착용할 수 있다. 4. 현장 특성에 맞는 안전사항을 준수할 수 있다. 5. 안전을 확보하기 위하여 작업자간 수신호를 교환할 수 있다

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 안전사항 준수하기	1. 안전을 확보하기 위해서 신호수의 유도에 따라 작업을 수행할 수 있다. 2. 장비에 의한 안전사고를 예방하기 위하여 안전핀 체결 상태를 확인할 수 있다. 3. 작업 반경 내에 장애 요소를 육안으로 확인할 수 있다. 4. 안전한 작업을 위하여 후방 카메라의 작동 여부를 확인할 수 있다. 5. 안전한 작업을 위하여 경광등의 점등여부를 확인할 수 있다. 6. 안전한 작업을 위하여 전·후진 시 경고음의 작동 여부를 확인할 수 있다. 7. 안전 확보를 위해서 작업 반경 내의 작업자의 위치를 파악할 수 있다. 8. 안전 확보를 위해서 작업 반경 내의 보행자와 이동 차량의 동선을 파악할 수 있다.
	11. 작업 후 점검	1. 일·냉각수 유출점검하기	1. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 엔진 오일의 누유를 점검할 수 있다. 2. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 기어 오일의 누유를 점검할 수 있다. 3. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 변속기 오일의 누유를 점검할 수 있다. 4. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 유압유의 누유를 점검할 수 있다. 5. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 냉각수의 누수를 점검할 수 있다.
		2. 각부 체결상태 확인하기	1. 타이어식 굴삭기의 경우 안전한 주행을 위하여 타이어 휠 볼트의 체결상태를 확인할 수 있다. 2. 장비의 유압라인의 흔들림을 방지하기 위하여 유압라인 고정 볼트의 체결상태를 확인할 수 있다. 3. 장비의 원활한 작동을 위하여 육안으로 각부 체결 핀·부싱의 마모 상태를 확인할 수 있다. 4. 장비의 각부 핀의 이탈을 방지하기 위하여 마무리 볼트의 체결상태와 핀의 끼움상태를 확인할 수 있다.
		3. 각 연결부위 그리스 주입하기	1. 장비의 원활한 작동을 위하여 버킷 연결부위에 수시로 그리스를 주입할 수 있다. 2. 장비의 원활한 작동을 위하여 암 연결부위에 주기적으로 그리스를 주입할 수 있다. 3. 장비의 원활한 작동을 위하여 붐 연결부위에 주기적으로 그리스를 주입할 수 있다. 4. 장비의 원활한 작동을 위하여 선회 연결부위에 주기적으로 그리스를 주입할 수 있다. 5. 장비의 원활한 작동을 위하여 조향장치에 주기적으로 그리스를 주입할 수 있다. 6. 장비의 원활한 주행을 위하여 주행장치에 수시로 그리스를 주입할 수 있다. 7. 무한궤도식일 경우 트랙의 장력을 조절하기 위해서 그리스를 주입할 수 있다.