출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		지게차운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○직무내용 : 지게차를 사용하여 작업현장에서 화물을 적재 또는 하역하거나 운반하는 직무 ○수행준거 : 1. 지게차 운전을 위한 장비점검을 할 수 있을 것 2. 지게차를 조종하여 안전하게 작업할 수 있을 것 3. 지게차를 운전하여 주행할 수 있을 것
실기검정방법		작업형				시험시간		10분 ～ 30분정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
지게차운전 작업 및 도로주행	1. 운전기능	1. 레버 조작하기	1. 안전한 주행을 위하여 전·후진 레버를 조작할 수 있다. 2. 화물의 안전운반을 위하여 리프트 실린더를 조작할 수 있다. 3. 화물의 안전운반을 위하여 틸트 레버를 조작할 수 있다. 4. 화물의 종류에 따라 사이드 시프트 레버를 조작할 수 있다.
		2. 방향 전환하기	1. 작업환경에 따라 안전운전을 위하여 주변상황을 확인할 수 있다. 2. 이동경로에 따라 방향전환을 위하여 방향지시등을 조작할 수 있다. 3. 작업환경에 따라 운전기능을 습득하기 위하여 전·후진 레버를 조작할 수 있다. 4. 작업조건에 따라 방향전환을 위하여 핸들을 조작할 수 있다.
		3. 운반 및 하역 작업하기	1. 위험화물의 안전한 운반을 위하여 가속장치를 조작하여 저속 주행할 수 있다. 2. 화물의 종류에 따라 가속장치와 레버를 조작하여 속도조절을 할 수 있다. 3. 화물의 안전한 운반을 위하여 제동페달을 조작하여 제동할 수 있다. 4. 화물 하역 시 보조자의 신호에 따라 레버조작을 하여 저속으로 하역작업을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 스위치 조작 및 계기판 확인하기	1. 등화장치 스위치를 조작하여 이상 여부를 점검할 수 있다. 2. 경고장치 스위치를 조작하여 이상 여부를 점검할 수 있다. 3. 계기판 확인을 위한 스위치를 조작하여 이상 여부를 점검할 수 있다. 4. 운전자의 편의를 위하여 공조장치 스위치를 조작하고 이상 여부를 점검할 수 있다.
	2. 작업계획 수립	작업요청서 확인하기	1. 현장작업 실시 전 작업요청서를 수령하고 작업내용과 관련된 작업준비 사항에 대하여 협의 조정할 수 있다. 2. 작업요청서 내용을 파악하여 이동거리, 이동경로, 도로 상태를 확인할 수 있다. 3. 작업요청서 내용을 파악하여 작업시간을 확인할 수 있다. 4. 작업 시 안전사고에 대비하여 운반물에 대한 보험가입 유무를 협의 조정할 수 있다.
		2. 화물의 종류에 따른 작업계획 수립하기	1. 위험화물인 경우 작업 전 별도의 안전조치 후 운반작업 계획을 수립할 수 있다. 2. 고가품의 운반일 경우 사용자의 입회하에 특수보완 포장하고 운반할 수 있도록 작업계획을 수립할 수 있다. 3. 파손의 우려가 있는 화물일 경우 사용자의 입회하에 파손방지를 위한 별도 안전포장을 하고 운반할 수 있도록 작업일정 계획을 수립할 수 있다. 4. 비보험 화물일 경우 사용자와 안전한 운반을 위한 방안을 마련하고 사고발생 시 보상관련 사항을 사전협의하여 작업계획을 수립할 수 있다.
		3. 화물크기 및 중량 확인하기	1. 화물의 크기를 확인하고 안전한 운반을 위한 보조자의 배치를 요청할 수 있다. 2. 안전한 운반을 위하여 화물의 중량에 따라 포크 위치를 선정하고 화물에 맞게 간격 조정을 할 수 있다. 3. 화물 크기와 무게에 따라 화물의 중심을 파악하여 안전한 적재방법을 결정할 수 있다. 4. 부피가 큰 화물인 경우 안전한 시야확보를 위한 후진 작업방법을 결정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 안전관리	1. 안전보호구 착용 및 안전장치 확인하기	1. 산업안전보건법의 산업안전수칙에 따라 안전보호구의 이상 여부를 확인하고 착용할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 후진 시 물체와 충돌을 방지하기 위하여 후방 경보장치를 조작할 수 있다. 3. 후진 작업을 할 경우 후면 시야확보를 위하여 후사경의 정상여부를 확인하고 운전할 수 있다. 4. 낙하물 및 전도․전복사고 시 안전을 위하여 오버헤드가드의 손상여부를 확인하고 운전할 수 있다.
		2. 위험요소 확인하기	1. 장비사용설명서에 따라 안전을 위하여 지게차에는 운전자만 탑승할 수 있다. 2. 작업장에서 차량의 위치를 주변에 알려 위험을 경고할 수 있도록 안전부착물을 부착할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 운전자가 정 위치에 있을 때 만 작업장치를 작동할 수 있다. 4. 작업장치의 오작동을 방지하기 위하여 운전자의 복장, 손, 운전석 바닥 오염 여부를 확인하고 청결히 할 수 있다. 5. 안전운전을 위하여 작업장치와 주행장치의 정상작동 여부를 사전에 확인할 수 있다.
		3. 안전운반 작업하기	1. 안전운반 작업을 위하여 전․후진 주행 장치와 인칭 제동장치를 조작할 수 있다. 2. 안전운반 작업을 위하여 작업 시 전·후진의 작업방법을 판단하여 포크를 수평으로 유지하고 지면과의 안전높이를 조절할 수 있다. 3. 안전운반 작업을 위하여 상부 장애물 접촉에 주의하여 리프트 실린더를 조작하여 마스트의 상하 높이를 조절할 수 있다.
		4. 장비안전 관리하기	1 전․후진 작동, 제동장치 및 핸들조작 상태를 점검하고 안전하게 관리할 수 있다. 2 연료의 누출여부 및 각종 오일의 누유 상태를 점검하고 안전하게 관리할 수 있다.
	4. 작업장 확인	1. 작업현장 점검하기	1. 작업요청서 내용을 파악하여 안전한 작업공간을 확보할 수 있다. 2. 작업요청서 내용을 파악하여 작업장소의 환경을 확인하고 대처 방안을 마련할 수 있다. 3. 작업요청서 내용을 파악하여 적재·하역 장소 간 이동거리를 확인하고 작업시간을 계산할 수 있다. 4. 작업요청서 내용을 파악하여 작업 장소 간 이동경로의 장애물을 확인하고 처리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 지반확인하기	1. 작업요청서 내용을 파악하여 작업장의 경사도에 따라 안전운전을 할 수 있는지 여부를 판단할 수 있다. 2. 작업요청서 내용에 따라 이동경로에 맨홀이나 배수로가 있을 경우 안전조치를 취할 수 있다. 3. 작업요청서 내용에 따라 노면상태를 파악하여 지지력이 약하거나 요철구간이 있을 경우 안전운반 대책을 수립할 수 있다. 4. 작업요청서 내용을 파악하여 계절별 특성을 반영한 안전대책을 수립할 수 있다.
		3. 장애물 파악하기	1. 작업요청서 내용을 파악하여 미끄러운 구간이 있을 경우 예방 조치할 수 있다. 2. 작업요청서 내용을 파악하여 이동경로의 상하좌우 장애물 유형을 확인하고 조치할 수 있다. 3. 작업요청서 내용을 파악하여 작업 공간에 유해물질이 있을 경우 안전한 작업 경로를 확보할 수 있다. 4. 작업요청서 내용을 확인하여 작업공간의 안전여부를 사전에 파악하고 대처할 수 있다.
		4. 안전표시 및 안전작업 준비하기	1. 작업요청서 내용을 파악하여 유해한 작업 환경일 경우 운전자는 안전조치를 할 수 있다. 2. 작업요청서 내용을 파악하여 사람의 이동이 빈번할 경우 안전표시를 하고 보조자를 배치할 수 있다. 3. 작업요청서 내용을 파악하여 작업경로가 어두운 경우 작업등을 설치하고 보조자를 배치할 수 있다. 4. 작업요청서 내용을 파악하여 작업장 공간이 부족할 경우 사용자와 협의하여 작업공간을 확보하고 안전표시를 할 수 있다.
	5. 작업 전 점검	1. 외관점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 타이어의 손상 및 공기압의 적정여부를 점검할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 제동장치 작동 상태를 점검하고 브레이크액을 보충할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 휠 볼트 조임 상태를 확인하고 조치할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 조향장치의 정상작동 여부를 점검할 수 있다. 5. 장비사용설명서에 따라 엔진 시동 후 소음상태 및 공회전 상태 등을 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 누유․누수 확인하기	1. 엔진의 성능을 유지하기 위하여 엔진의 오일 누유를 점검하고 보충할 수 있다. 2. 엔진의 과열을 방지하기 위하여 냉각장치 호스류의 누수를 점검하고 부동액 잔량을 확인하여 보충할 수 있다. 3. 유압장치의 정상작동을 위하여 틸트 실린더 및 리프트 실린더의 누유 상태를 점검하고 보충할 수 있다. 4. 정상적인 제동력을 유지하기 위하여 제동장치 계통의 누유를 점검하고 브레이크액 부족 시 보충할 수 있다. 5. 정상적인 주행을 위하여 조향장치 계통의 누유를 점검하고 유압오일 부족 시 보충할 수 있다.
		3. 계기판 점검하기	1. 엔진 오일 경고등의 작동 상태를 점검하여 오일 순환의 정상 여부를 판단할 수 있다. 2. 냉각계통의 정상작동 여부를 확인하기 위하여 온도게이지를 점검하고 정상상태를 판단할 수 있다. 3. 정상운행을 위하여 연료게이지를 점검하고 연료 잔량을 확인할 수 있다. 4. 안전운행을 위하여 방향지시등을 점검하고 전구를 교환할 수 있다. 5. 전기장치의 정상작동 여부를 위하여 충전경고등 점등상태를 확인하여 충전 상태를 파악할 수 있다.
		4. 마스트․체인 점검하기	1. 적재물의 안전을 위하여 포크와 체인의 연결부위 균열 상태를 점검할 수 있다. 2. 작업장치의 정상작동을 위하여 마스트 상하 작동 상태를 점검할 수 있다. 3. 작업장치의 정상작동을 위하여 리프트 체인 및 마스트 베어링 상태를 점검할 수 있다. 4. 안전작업을 위하여 좌우 리프트 체인 유격의 동일여부를 점검할 수 있다.
		5. 엔진시동상태 점검하기	1. 엔진의 정상적인 시동을 위하여 축전지 단자 및 결선상태를 점검할 수 있다. 2. 축전지의 정상 상태확인을 위하여 축전지 점검 창을 통해 충전상태를 파악할 수 있다. 3. 엔진의 정상적인 시동을 위하여 동절기에 예열플러그의 작동여부 및 예열시간을 확인할 수 있다. 4. 엔진의 정상적인 시동을 위하여 시동전동기의 정상 작동상태를 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	6. 적재․하역․운반작업	1. 화물적재 및 하역하기	1. 화물의 종류에 따라 포크의 깊이와 각도로 적재상태를 확인할 수 있다. .2. 화물의 종류에 따라 흔들림 없이 무게 중심을 확인 할 수 있다. 3. 화물의 안전한 적재를 위하여 인칭페달을 조작할 수 있다. 4. 적재된 화물의 형태에 따라서 마스트 각도를 조절할 수 있다. 5. 지정된 장소로 이동 후 낙하에 주의하여 하역 할 수 있다.
		2. 주행하기	1. 노면과 주변 상황에 따라 후진작업 시 후사경과 후진경고음을 확인하며 주행할 수 있다. 2. 작업 진행 시 적재된 화물의 낙하에 주의하며 제한속도를 준수하여 주행할 수 있다. 3. 주행 중 진입 시 높이와 폭을 확인하여 진입 가능여부를 판단할 수 있다.
		3. 운전시야 확보하기	1. 운전시야를 확보하기 위하여 작업장의 위험요소를 파악할 수 있다. 2. 운전시야를 확보하여 적재물 낙하 및 충돌사고를 사전에 예방할 수 있다. 3. 주행 중 작업자와 보행자의 안전거리를 확보하여 접촉사고를 예방할 수 있다.
		4. 장비 및 주변 상태 확인하기	1. 지게차의 정상운전 상태 확인을 위하여 이상 소음 여부를 확인할 수 있다. 2. 지게차 운전 중 누유․누수 상태를 확인하고 조치할 수 있다. 3. 운전 중 돌발 상황발생 시 대처할 수 있다. 4. 이동경로의 장애물을 확인하고 대처할 수 있다.
	7. 작업 후 점검	1. 안전주차하기	1. 장비 안전을 위하여 주차한 후 주차 제동장치를 체결할 수 있다. 2. 보행자의 안전을 위하여 포크를 내린 후 끝부분이 완전히 지면에 닿게 마스트를 앞쪽으로 기울여 주차할 수 있다.
		2 외관점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 휠 볼트, 너트 풀림 상태를 점검할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 타이어 공기압 및 손상유무를 점검할 수 있다.
	8. 사후유지관리	1. 작업․조정장치 점검하기	1. 유압 작동부의 유압오일을 점검할 수 있다. 2. 변속기 오일을 점검할 수 있다. 3. 제동장치의 작동상태를 확인할 수 있다. 4. 안전작업을 위하여 마스트․리프트체인의 손상 및 장력상태를 점검할 수 있다. 5. 마스트, 사이드롤러 작동부의 윤활상태를 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 엔진 관리하기	1. 예방정비를 위하여 엔진 오일을 점검하고 보충여부를 판단할 수 있다. 2. 엔진 공회전 상태에서 작동이상 유무를 판단할 수 있다.
	9. 도로주행	1. 교통법규 준수하기	1. 안전주행을 위하여 주행 시 포크의 끝부분이 보행자의 안전을 고려하도록 횡단보도 정지선을 준수하여 정지할 수 있다. 2. 주행 시 안전을 위하여 운전석에는 운전자만 탑승하고 운전할 수 있다.
		2. 안전운전 준수하기	1. 주행 시 안전속도를 준수하며 방어 운전할 수 있다. 2. 주행 시 보행자 보호 및 타 차량에 대하여 양보 운전을 할 수 있다. 3. 주행 시 노면의 장애물을 확인하며 안전 운전할 수 있다. 4. 주행 시 마스트장치로 인하여 발생하는 사각지대의 시야를 확보하고 안전 운전할 수 있다.