출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		로더운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○ 직무내용 : 건설재료의 이동을 위하여 장비를 조종하여, 재료의 적재(상차), 소운반 등의 작업을 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 로더운전 전후 및 운전 중 장비점검을 할 수 있다. 2. 로더를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 로더를 운전하여 주행할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		10분정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로더운전	1. 운전 전 점검	1. 각부 오일 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 엔진오일 게이지로 유량과 점도를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 유압오일 게이지로 유량과 누유 여부를 육안으로 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 기어오일 게이지로 유량과 점도를 확인할 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 그리스 주입 상태를 육안으로 확인할 수 있다.
		2. 벨트·냉각수 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 팬 벨트의 장력과 마모 상태를 확인할 수 있다. 2. 장비사용설명서에 따라 에어컨 벨트의 장력과 마모 상태를 확인할 수 있다. 3. 장비사용설명서에 따라 부동액의 주입량을 조절하여 냉각수 비중을 맞출 수 있다. 4. 장비사용설명서에 따라 냉각수의 누수 상태를 점검하고 보충할 수 있다.
		3. 타이어·트랙 점검하기	1 장비사용설명서에 따라 타이어의 마모 상태를 육안으로 확인할 수 있다. .2 장비사용설명서에 따라 타이어·트랙의 볼트와 너트의 체결상태를 확인할 수 있다. 3 장비사용설명서에 따라 타이어의 공기압을 점검할 수 있다. 4 장비사용설명서에 따라 트랙의 장력 상태를 확인할 수 있다. 5 장비사용설명서에 따라 트랙의 마모 상태를 확인할 수 있다.
		4. 전기장치 점검하기	1. 장비사용설명서에 따라 등화장치의 점멸 여부를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 장비 시운전	1. 엔진 시동 전·후 계기판 점검하기	1. 엔진 시동 전·후 계기판의 등화장치와 경고등의 점멸여부를 확인 할 수 있다. 2. 엔진시동 전·후 장비 이상음과 후진 경고음을 확인할 수 있다. 3. 계기판 표시와 육안검사를 통해 연료량, 배터리, 엔진오일, 유압유의 이상과 누유 여부를 확인할 수 있다. 4. 계기판 경고등 점등 시 장비사용설명서에 따라 자가 수리정비 여부를 파악할 수 있다.
		2. 각부 작동하기	1. 원활한 장비 작동을 위하여 버킷 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 2. 원활한 장비 작동을 위하여 붐 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 3. 원활한 장비 작동을 위하여 조향 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 4. 원활한 장비 주행을 위하여 주행 동작으로 유압유를 예열할 수 있다. 5. 원활한 장비 작동을 위하여 유압장치의 이상으로 인한 붐과 버킷의 비정상 하강 여부를 확인할 수 있다.
	3. 장비 이동	1. 현장 이동여건 파악하기	1. 타 장비와의 접촉사고를 예방하기 위하여 주의를 환기시킬 수 있다. 2. 현장 내 이동 시 안전사고를 방지하기 위하여 보행자, 작업자와 동물 등을 확인할 수 있다. 3. 현장 내의 안전사고를 방지하기 위하여 낙하물의 발생 여부를 예측할 수 있다.
		2. 현장 이동하기	1. 현장이동여건을 확인 후 시동스위치를 작동시킬 수 있다. 2. 안전한 운행을 위하여 각종 계기판, 등화장치와 경고음의 이상 유무를 확인할 수 있다. 3. 안전한 운행을 위하여 전·후방 시야를 확인 후 브레이크와 주차브레이크 작동여부를 확인하고 가속페달을 작동 시킬 수 있다. 4. 원활한 좌·우 방향 전환을 위해 조향장치의 작동 여부를 확인 후 목적 방향으로 진행할 수 있다. 5. 안전한 현장 이동을 위해 버킷의 높이를 레버로 조정할 수 있다.
		3. 단거리 주행하기	1 안전한 주행을 위하여 현장여건을 고려하여 주행 속도를 조절할 수 있다. 2 안전한 주행과 시야 확보를 위하여 버킷의 높이를 조절할 수 있다. 3 안전한 주행을 위하여 주행 경로상의 장애물을 확인할 수 있다. 4 안전한 운행과 적재물 낙하방지를 위하여 노면을 평탄하게 유지할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	4. 상차	1. 주변 상황 파악하기	1. 안전사고 예방을 위하여 작업 수행 전 안전교육을 받을 수 있다. 2. 안전사고 예방을 위해 로더 작업 반경 내의 위험 요소를 확인할 수 있다. 3. 안전하고 원활한 작업을 위하여 작업현장의 지형·지반의 특성을 파악할 수 있다. 4. 안전하고 원활한 작업을 위하여 작업현장 내 노면의 평탄함을 유지하고 불필요한 장애물을 제거할 수 있다. 5. 안전한 상차작업을 위하여 장비의 진·출입로를 확보할 수 있다.
		2. 작업내용 숙지하기	1. 작업지시사항에 따라 작업 대상물의 특성과 종류를 파악할 수 있다. 2. 작업지시사항에 따라 작업 대상물의 수량을 파악할 수 있다. 3. 작업지시사항에 따라 작업 기한을 파악할 수 있다. 4. 작업지시사항에 따라 운반수단의 제원을 파악할 수 있다.
		3. 작업대상물 상차하기	1. 안전하고 원활한 상차작업을 위하여 작업현장 내 노면의 평탄함을 지속적으로 유지할 수 있다. 2. 상차 대상물의 특성을 파악하여 버킷 물량을 조절할 수 있다. 3. 버킷의 작업대상물을 담기 위하여 지면과 버킷의 수평을 유지하여 진입할 수 있다. 4. 버킷 진입 후 작업장치의 조종을 통해 최적의 목적량을 적재할 수 있다. 5. 상차를 위한 장비 이동시 운반 수단의 적재함의 높이를 고려하여 버킷을 상승시켜 접근시킬 수 있다. 6. 상차 대상물의 특성을 고려하여 낙하물이 최소화가 되도록 이동과 덤핑을 할 수 있다.
	5. 소운반	1. 작업대상물 소운반하기	1. 안전하고 원활한 작업을 위하여 작업현장 내 노면의 평탄함을 지속적으로 유지할 수 있다. 2. 작업대상물의 특성을 파악하여 버킷 물량을 조절할 수 있다. 3. 작업대상물을 담기 위하여 작업대상물의 특성을 고려하여 버킷의 진입각도를 조절할 수 있다. 4. 주행구간의 여건을 고려하여 안전에 주의하고 낙하물이 최소화가 되도록 장비의 이동속도를 조절할 수 있다. 5. 장비조종을 통하여 목적지에 작업대상물을 원하는 위치에 안전하게 내려놓을 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 작업대상물 정리하기	1. 장비조종을 통하여 정해진 위치에 벗어난 적재물을 이동시킬 수 있다. 2. 적재물의 자체중량과 적재각도로 인하여 발생하는 유실을 방지할 수 있도록 적재물의 형태를 정리할 수 있다. 3. 적재물의 자체중량에 의한 지반침하와 주변 지반변형을 고려하여 적재물을 정리할 수 있다. 4. 자연환경에 의해 발생되는 유실을 방지할 수 있도록 적재물의 위치를 고려하고 적재물의 형태를 정리할 수 있다. 5. 작업대상물의 종류와 활용을 고려하여 작업대상물을 구분하여 정리할 수 있다. 6. 적재장소에 장기간 지속적으로 적재할 수 있도록 작재방법을 결정하고 이동경로를 확보할 수 있다.
	6. 평탄작업	1. 작업 준비하기	1. 작업지시사항에 따라 지형, 지반의 특성을 파악할 수 있다. 2. 작업현장 지형의 요철상태의 규모를 고려하여 메울 양과 돌출부를 제거 할 양을 파악 할 수 있다. 3. 평탄 작업에 필요한 골재, 토사(흙, 모래)의 양을 파악할 수 있다. 4. 안전한 평탄 작업을 위하여 신호수를 배치하고 안전대책을 마련 할 수 있다. 5. 평탄 작업을 위한 장비의 통행로를 확보하고 장애물을 제거 할 수 있다.
		2. 메우기 작업하기	1. 작업지시사항에 따라 메우기 작업 내용을 파악할 수 있다. 2. 지형을 파악하여 원 지반과 메우기 재료간의 접합을 용이하게 하기 위하여 메우기 재료를 선정 할 수 있다. 3. 지반 성질을 고려하여 메울 곳의 규모에 맞게 골재, 토사(흙, 모래)의 양을 운반하여 메우기 작업을 수행 할 수 있다. 4. 메우기 작업을 한 지반의 침하 방지를 위하여 다짐을 수행할 수 있다.
		3. 돌출부 제거하기	1. 작업을 용이하게 하기 위하여 제거해야 할 돌출부의 특성을 파악 할 수 있다. 2. 돌출부의 특성에 따라 작업가능여부를 파악 할 수 있다. 3. 육안으로 제거해야 할 지면의 돌출부 크기, 양을 파악 할 수 있다. 4. 돌출부의 규모에 맞게 버킷의 높이와 장비의 속도를 조절하여 돌출부를 제거 할 수 있다. 5. 돌출부 제거 후 주변 정리 작업을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	7. 안전․환경관리	1. 안전교육 받기	1. 안전을 확보하기 위하여 현장 안전관리자가 실시하는 안전교육을 받을 수 있다. 2. 안전사고를 예방하기 위하여 산업안전보건에 관한 규칙을 준수할 수 있다. 3. 안전사고에 대비하여 안전모, 안전띠, 안전화 등을 착용할 수 있다. 4. 현장 특성에 맞는 안전사항을 준수할 수 있다. 5. 안전을 확보하기 위하여 작업자 간 수신호를 교환할 수 있다.
		2. 안전사항 준수하기	1. 안전을 확보하기 위해서 신호수의 유도에 따라 작업을 수행할 수 있다. 2. 안전사고 예방을 위하여 작업 반경 내의 장애 요소를 육안으로 확인할 수 있다. 3. 안전한 작업을 위하여 후진 시 경고음의 작동 여부를 확인할 수 있다. 4. 장비의 전복을 방지하기 위하여 지형과 지반의 상태를 파악할 수 있다. 5. 작업 중 하차 시 안전을 확보하기 위해서 버킷을 지면에 수평으로 내리고 주차브레이크 체결 후 시동을 정지시킬 수 있다. 6. 안전 확보를 위해서 작업 반경 내의 작업자와 이동차량의 위치를 파악할 수 있다.
		3. 긴급 상황 조치하기	1. 과열과 전기장치의 이상으로 인한 화재 발생 시 엔진을 정지시킨 후 비치된 소화기로 진화할 수 있다. 2. 작업 중 장비 이상 시 작업현장의 안전한 장소로 이동 시킬 수 있다. 3. 냉각수 부족과 팬벨트 파손으로 인한 엔진 과열 시 저속상태의 공회전을 실시 후 엔진을 정지 시킬 수 있다. 4. 주변 장애물의 파손이 발생했을 경우 현장안전 관리자에게 신속하게 통보할 수 있다. 5. 안전사고 발생 시 현장상황 대처요령을 숙지하여 대처 할 수 있다.
	8. 작업 후 점검	1. 오일·냉각수 유출 점검하기	1. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 엔진 오일의 누유를 점검할 수 있다. 2. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 기어 오일의 누유를 점검할 수 있다. 3. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 변속기 오일의 누유를 점검할 수 있다. 4. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 유압유의 누유를 점검할 수 있다. 5. 장비의 원활한 작동을 위해 육안으로 냉각수의 누수를 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 각부 체결상태 확인하기	1. 안전한 주행을 위하여 타이어와 트랙 볼트의 체결상태를 확인할 수 있다. 2. 장비의 유압라인의 흔들림을 방지하기 위하여 유압라인 고정 볼트의 체결상태를 확인할 수 있다. 3. 장비의 원활한 작동을 위하여 육안으로 각부 체결 핀과 부싱의 마모 상태를 확인할 수 있다. 4. 장비의 각부 핀의 이탈을 방지하기 위하여 고정 볼트의 체결상태를 확인할 수 있다.
		3. 각부 연결부위 그리스 주입하기	1. 장비의 원활한 작동을 위하여 버킷 연결부위에 수시로 그리스를 주입할 수 있다. 2. 장비의 원활한 작동을 위하여 붐 연결부위에 주기적으로 그리스를 주입할 수 있다. 3. 장비의 원활한 작동을 위하여 조향장치에 주기적으로 그리스를 주입할 수 있다. 4. 장비의 원활한 주행을 위하여 주행장치에 수시로 그리스를 주입할 수 있다.