출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		롤러운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2021.6.30.
○ 직무내용 : 롤러를 조종하여 지반을 다지기위해 작업조건, 작업 전․후 장비점검, 롤러 장비조종을 통해 다짐 작업을 안전하게 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 롤러 운전을 위한 장비점검을 할 수 있다. 2. 롤러를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 롤러를 운전하여 이동할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		11분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
롤러운전작업	1. 작업 전 장비점검	1. 엔진부 점검하기	1. 롤러의 원활한 작동과 고장을 예방하기 위하여 오일양과 오일점도를 점검할 수 있다. 2. 롤러의 오일, 오일필터, 에어클리너의 교환 시기를 준수하여 장비의 수명을 효율적으로 관리할 수 있다. 3. 엔진과열을 방지하기 위하여 냉각수의 양과 누수상태를 점검하고 조치할 수 있다. 4. 엔진과열을 방지하기 위하여 팬벨트의 마모, 장력, 균열의 상태를 파악하고 조치할 수 있다.
		2. 구동부 점검하기	1. 유압펌프의 원활한 기능을 유지하기 위하여 작동유 유량과 누수 여부를 확인할 수 있다. 2. 장비의 원활한 구동을 위하여 타이어 마모상태와 공기압을 확인할 수 있다. 3. 원활한 구동장치의 작동을 위하여 각종 소음과 냄새를 확인할 수 있다. 4. 장비의 원활한 구동을 위하여 각 부에 연결된 유압 호스를 확인할 수 있다.
		3. 전기장치 점검하기	1. 원활한 전기 공급을 위하여 발전기 팬벨트의 장력, 마모, 균열 상태를 확인할 수 있다. 2. 원활한 시동을 위하여 배터리의 충전상태와 단자의 연결 상태를 점검하고 조치할 수 있다. 3. 안전사고를 방지하기 위하여 전․후 작업에 필요한 점등의 상태를 파악할 수 있다.
		4. 안전장치 점검하기	1. 안전사고를 예방하기 위하여 제동장치의 이상 유․무를 확인할 수 있다. 2. 안전한 작업을 위하여 조향장치의 이상 유․무를 확인할 수 있다. 3. 안전사고를 예방하기 위하여 안전장치의 작동 여부를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 콤비네이션롤러 조종	1. 콤비네이션롤러 매뉴얼 파악하기	1. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러 각 부 명칭과 기능을 파악하고 적용할 수 있다. 2. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 작동법을 파악하고 조작할 수 있다. 3. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 성능을 파악하고 조작할 수 있다. 4. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 유지관리에 대한 사항을 파악하고 적용할 수 있다. 5. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 안전과 관련된 내용을 파악하고 적용할 수 있다.
		2. 콤비네이션롤러 조작하기	1. 장비 사용설명서를 참조하여 시동 전 운전석에 설치된 각 종 계기판, 레버, 스위치의 기능과 역할을 파악할 수 있다. 2. 엔진의 이상 유․무를 확인하기 위하여 시동상태에서 계기판을 확인하고 조치할 수 있다. 3. 엔진의 회전수를 적정 수준으로 유지하고 구동을 통하여 하부의 이상 상태를 파악할 수 있다. 4. 작업장치의 이상 유무를 파악하기 위하여 진동스위치를 조작하고 진동 여부를 확인할 수 있다. 5. 콤비네이션롤러 작업 품질을 위하여 진동과 살수장치의 이상 유무를 확인하고 운전할 수 있다.
		3. 시운전하기	1. 일상 점검상황에 따라 오일, 냉각수의 양을 확인 하고 조치할 수 있다. 2. 장비 사용설명서에 따라 시동 후 엔진이 적정한 온도가 되도록 워밍업을 할 수 있다. 3. 장비 사용설명서에 따라 콤비네이션롤러 작업에 관련된 레버, 스위치를 사용하여 구동할 수 있다. 4. 엔진의 성능을 보호하기 위하여 운전 후 적정한 시간을 두고 엔진을 정지시킬 수 있다.
		4. 운전시 안전사항 확인하기	1. 안전사고를 예방하기 위하여 콤비네이션롤러 운전 시 전후 좌우를 확인하고 운전할 수 있다. 2. 안전사고를 예방하기 위하여 각 종 공사 장비와 충돌하지 않도록 일정한 거리를 유지하고 운전할 수 있다. 3. 안전사고를 예방하기 위하여 가장자리 위치, 경사면 작업과 취약지반 작업의 경우 전도위험을 사전에 감지하고 운전할 수 있다. 4. 안전사고를 예방하기 위하여 작업장 내에 구조물과 충돌하지 않도록 사전에 파악하고 운전할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 다짐작업	1. 작업방법 검토하기	1. 선행 작업에 따라 다짐작업 방법을 결정하고 적용할 수 있다. 2. 현장 여건에 따라 롤러의 종류를 선정하고 다짐방법을 결정할 수 있다. 3. 다짐작업에 품질을 위하여 재료의 상태를 확인하고 조치할 수 있다. 4. 다짐작업을 위하여 작업면 상태를 검토하여 작업방법에 적용할 수 있다. 5. 작업장의 지장물을 확인하여 작업방법에 적용할 수 있다.
		2. 토사다짐하기	1. 토사다짐 작업방법에 따라 콤비네이션롤러를 사용하여 다짐작업을 할 수 있다.
	4. 작업 후 점검	1. 장비 주기하기	1. 롤러의 정상적인 재가동을 위하여 운전 후 점검할 수 있다. 2. 민원을 고려하여 안전한 장소에 주기할 수 있다. 3. 안전한 주기를 위하여 통행에 차질이 없고 보행에 지장을 주지 않는 장소를 선택하여 주기할 수 있다.
		2. 예방 점검하기	1. 엔진의 원활한 작동과 고장 예방을 위하여 작업 후 공회전을 할 수 있다. 2. 원활한 작동과 고장 예방을 위하여 각종오일의 유량과 상태를 확인할 수 있다. 3. 다음 작업을 위하여 각종 계기장치의 작동상태를 확인할 수 있다.
		3. 누유․누수 확인하기	1. 엔진의 원활한 작동을 위하여 냉각장치에서 발생된 냉각수 누수를 확인할 수 있다.
		4. 연료 확인과 보충하기	1. 롤러의 정상적인 재가동을 위하여 연료량을 확인할 수 있다.